Додаток до 
Наказу № 12/1-з 
від 30 жовтня 2024 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ, 
А ТАКОЖ ЇЇ ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА 
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
НАСОСІВ 

1. Найменування замовника: Підприємство "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів України.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
Насоси (Код за ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання). 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
Технічні та якісні характеристики Насоси (Код за ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання) повинні відповідати нормам ДСТУ, ТУ та наступним показникам:

	№
	Назва
	Од. виміру
	К-сть
	Технічні характеристики

	1. 
	Насос з мокрим ротором (TOP S 40/4)
	шт
	2
	Призначення: 
Для встановлення в системах опалення приміщень

Гідравлічні характеристики:
Максимальний робочий тиск, не менше: 10 бар
Мінімальна температура рідини, що перекачується, не менше: -20 °C
Максмальна температура рідини, що перекачується, не менше: 130 °C

Матеріали:
Корпус: 5.1301, EN-GJL-250 (або еквівалент).
Робоче колесо: PP-LGF50 (або еквівалент).
Вал: 1.4034, X46Cr13 (або еквівалент).
Матеріал підшипника: Carbon graphite, all Carbon (або еквівалент).

Дані електродвигуна:
Підключення до мережі: 1~230 В або 3~400 В, 50 Гц
Номінальний струм, не більше: 0,99 А
Частота обертання максимальна: 2 500 об/хв
Потужність, не більше: 205 Ват
Клас захисту двигуна, не менше: IPX4D

Монтажні розміри:
Приєднання до трубопроводу: DN 40
Монтажна довжина: 220 мм 

	2. 
	Насос з мокрим ротором (TOP S 30/5)
	шт
	2
	Призначення: 
Для встановлення в системах опалення приміщень

Гідравлічні характеристики:
Максимальний робочий тиск, не менше: 10 бар
Мінімальна температура рідини, що перекачується, не менше: -20 °C
Максмальна температура рідини, що перекачується, не менше: 130 °C

Матеріали:
Корпус: 5.1300, EN-GJL-200 (або еквівалент).
Робоче колесо: PP-GF30 (або еквівалент).
Вал: 1.4034, X46Cr13 (або еквівалент).
Матеріал підшипника: Carbon graphite, all Carbon (або еквівалент).

Дані електродвигуна:
Підключення до мережі: 1~230 В або 3~400 В, 50 Гц
Номінальний струм, не більше: 0,65 А
Частота обертання максимальна: 2 320 об/хв
Потужність, не більше: 140 Ват
Клас захисту двигуна, не менше: IPX4D

Монтажні розміри:
Приєднання до трубопроводу: G 2
Монтажна довжина: 180 мм 

	3. 
	Насос з мокрим ротором (RS 25/7)
	шт
	9
	Призначення: 
Для встановлення в системах опалення приміщень

Гідравлічні характеристики:
Максимальний робочий тиск, не менше: 10 бар
Мінімальна температура рідини, що перекачується, не менше: -10 °C
Максмальна температура рідини, що перекачується, не менше: 110 °C

Матеріали:
Корпус: 5.1300, EN-GJL-200 (або еквівалент).
Робоче колесо: PP-GF50 (або еквівалент).
Вал: 1.4028, X30Cr13 (або еквівалент).
Матеріал підшипника: Carbon graphite, all Carbon (або еквівалент).

Дані електродвигуна:
Підключення до мережі: 1~230 В, 50 Гц
Номінальний струм, не більше: 0,58 А
Частота обертання максимальна: 2 700 об/хв
Потужність, не більше: 147 Ват
Клас захисту двигуна, не менше: IP44

Монтажні розміри:
Приєднання до трубопроводу: G 1 1/2
Монтажна довжина: 180 мм 



4. Очікувана вартість предмета закупівлі:
126 290,00 грн. (Сто двадцять шість тисяч двісті дев’яносто гривень 00 копійок) з ПДВ.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Насоси (Код за ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання) сформований з урахуванням очікуваної вартості закупівлі що включає бюджетне призначення на 2024 рік та додаткові кошти, виділені за бюджетною програмою КПКВК 3401110 «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація», що підтверджується Довідкою №18 від 07 серпня 2024 року «Про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік» для забезпечення подальшого функціонування об’єктів Центру.
Очікувану вартість предмета закупівлі обумовлено аналізом порівняння ринкових цін відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель, тощо. Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі був проведений моніторинг цін в електронній системі закупівель «Прозоро» на аналогічні за технічними характеристиками товари.

6. Процедура закупівлі:
Для закупівлі Насоси (Код за ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання) підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України», керуючись ОСОБЛИВОСТЯМИ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості), Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативними актами чинного законодавства, прийнято рішення про оприлюднення в електронній системі закупівель «Прозоро» закупівлі за процедурою відкриті торги (з особливостями, в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022р.).
Закупівля здійснюється на підставі пункту 15 Особливостей - «Якщо у замовника виникла додаткова потреба (яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі) у здійсненні закупівлі за предметом закупівлі, закупівля за яким ним вже була здійснена у поточному році, очікувана вартість такого предмета закупівлі не додається до очікуваної вартості тотожного предмета закупівлі (тотожних предметів закупівель), закупівля яких була здійснена, а замовник обирає вид закупівлі такого предмета закупівлі з урахуванням вартісних меж, визначених цими особливостями.
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